Статическая Веревка 10мм 
 
Назначение:
Веревка предназначена для проведения шаблонировки бурильного инструмента с приемного козырька. Конструкция: 48-прядная плетеная с сердечником. Изготавливается из полиамидной нити линейной плотностью 66 текс.
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Рис. 1 Веревка статическая 10мм

Гарантийные обязательства

Поставщик гарантирует:
–соответствие параметров и характеристик оборудования требованиям технического задания;
–надежную безаварийную работу при соблюдении условий и правил транспортирования и хранения, расконсервации, установленных в настоящем техническом задании, в руководстве по эксплуатации, а также в эксплуатационной документации комплектующих изделий.
–безвозмездное устранение отказов и неисправностей. Замену оборудования вышедших из строя в пределах гарантийного срока или гарантийной наработки, по причине поломки или преждевременного износа, являющихся следствием применения некачественных материалов или некачественного изготовления.
Гарантийный срок на изделие устанавливается 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию или не более 24 месяцев со дня отгрузки с завода изготовителя. 
Образец всей документации согласовывается с заказчиком до поставки. 
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