ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

        ООО «Петро Велт Технолоджис» - Управляющая организация ООО «КАТКонефть» информирует претендентов, участвующих в тендере на период - 2026 год (с 01.01.2026 по 31.12.2026 года) по регионам ЯНАО, республика Саха Якутия: проекты Ямал-СПГ (ЯНАО), АО «Арктическая газовая компания» (ЯНАО), ГПН-Заполярье (ЯНАО), ГПН-ЯТЭК (Якутия), ГПН-Заполярье (Якутия) на поставку топлива дизельного экологического класса К5, арктического производства Сургутского ЗСК, либо другого производителя, дешевле по конечной стоимости Сургутского ЗСК, (в любом случае, предпочтение отдается претенденту, предоставившему предложение на самую низкую конечную стоимость топлива, экологического класса К5), о том, что при выборе Победителей, предпочтение отдается в пользу сбытовых структур вертикально-интегрированных нефтяных компаний, способных осуществить поставку топлива автомобильными средствами заправки и транспортирования горючего в места локации флотов ГРП,

а также претендентов, принимающих следующие условия сотрудничества:

- Заключение договора поставки по форме ООО «Петро Велт Технолоджис» (в приложении);

- Поставка дизельного топлива по открытым формулам ценообразования: 
- цена Товара складывается из суммы оптовой отпускной цены вертикально-интегрированной нефтяной компании, согласованной с Покупателем, на согласованный сторонами период согласно действующему прайсу, фиксированной торговой надбавки Поставщика и его расходов (тарифов) по доставке топлива до флотов ГРП;
- цена Товара складывается из суммы средневзвешенной стоимости Товара секции Биржи «Нефтепродукты» ЗАО «СПбМТСБ» которая определяется Бюллетенем по итогам торгов на последнее число предыдущего месяца, на 10, 20 число текущего месяца, в котором планируется поставка Товара (средневзвешенная стоимость действует на декаду месяца, в котором планируется осуществить поставку Товара с 1 по 10, с 11 по 20 и с 21 по последнее число текущего месяца), фиксированной торговой надбавки Поставщика, стоимости доставки Товара железнодорожным транспортом от станции отгрузки нефтеперерабатывающего завода-изготовителя до станции выгрузки нефтебазы по действующему железнодорожному тарифу, стоимости услуг слива-налива нефтебазы и расходов (тарифов) Поставщика по доставке топлива до буровых бригад, флотов ГРП.
Поставщик направляет Покупателю прайс-лист и расчет стоимости Товара не позднее даты начала следующей декады месяца. 
Покупатель оставляет за собой право выбирать формулу ценообразования из вышеуказанных, в зависимости от конечной (меньшей) стоимости Товара.
- Отсрочка платежа за поставленный Товар – 45 календарных дней, исчисляемых:
- с 11 (одиннадцатого) числа месяца, в котором произошла поставка, если дата поставки Товара приходится на период с 1 по 10 число месяца поставки включительно;
- с 21 (двадцать первого) числа месяца поставки, если дата поставки Товара приходится на период с 11 по 20 число месяца поставки включительно;
- с 1 (первого) числа месяца, следующего за месяцем поставки, если дата поставки Товара приходится на период с 21 по последнее число месяца поставки включительно.

- Доставка дизельного топлива осуществляется автомобильными средствами заправки и транспортирования горючего претендента до флотов ГРП, входящих в Группу Компаний ООО «Петро Велт Технолоджис», на основании ежедневных письменных Заявок Покупателя.

- Претендент имеет прямые заключенные договоры со сбытовыми структурами вертикально-интегрированных нефтяных компаний (нефтеперерабатывающих заводов) и имеет сертификаты соответствия на изготавливаемую продукцию.

- Под заявляемые объемы подвоза топлива у претендента имеются в наличии автомобильные средства заправки и транспортирования горючего: короткобазовые внедорожники вместимостью 11-12 м3, оборудованные поверенными аккредитованным органом счетчиками выдачи топлива, а также длиннобазовые шоссейники или внедорожники вместимостью 20-30 м3.	Вся техника должна быть оборудована бортовыми системами мониторинга транспортных средств (БСМТС).

- При заправке автомобильной техники и агрегатов флотов ГРП ООО «КАТКонефть», раздаточные топливные краны (пистолеты) автотопливозаправщиков претендента должны быть обязательно оборудованы автоматическими отсекателями (устройствами прекращения подачи топлива при заполнении топливного бака).

- На автотопливозаправщиках претендента, допущенных к заправке автомобильной техники и агрегатов флотов ГРП ООО «КАТКонефть», должна быть обязательно установлена система считывания показаний выдачи топлива (далее – Система), имеющую техническую возможность дистанционной передачи данных (ретрансляции) о выдаче топлива Покупателю. Предназначение и описание Системы указаны в п. 5.12 рамочного Договора.

- Оперативность доставки дизельного топлива претендентом должна составлять не более 1 суток с момента получения Заявки на поставку топлива во флот ГРП.

- При движении по дорогам лицензионных участков месторождений Генерального заказчика на транспортном средстве, Поставщик обязан выполнять ряд требований и ограничений, также обязан иметь пропуска на водительский состав и технику. 

- Претендент обязан за свой счет укомплектовать автомобильные средства заправки и транспортирования горючего исправными переносными пробоотборниками заводского исполнения, исправными ареометрами АНТ-1 с диапазоном шкалы для дизельных топлив 770-890 кг/м3, стеклянной или пластиковой тарой для отбора проб дизельного топлива, при приемке на флоте ГРП.

- При заправке технологического транспорта флотов ГРП ООО «КАТКонефть», во время проведения многостадийных работ по гидроразрыву пласта (многостадийное ГРП), время нахождения (ожидание, простой) Транспортного средства Поставщика в месте доставки Товара, Покупателем не оплачивается. При выполнении многостадийного ГРП, Транспортное средство Поставщика не простаивает, а осуществляет дополнительную выдачу Товара агрегатам флота ГРП, тем самым увеличивая Поставщику объемы реализации Товара, в сравнении с объемами обычных одностадийных работ по гидроразрыву пласта (одностадийное ГРП).

- Настоящим рамочным Договором Стороны соглашаются применять защищенный электронный документооборот (ЭДО) при исполнении своих обязательств по Договору в части обмена документами по Договору, а именно Договором, дополнительными соглашениями, приложениями, спецификациям, заявками, заказами, соглашениями о расторжении Договора, соглашениями о расторжении/изменении спецификаций, иными соглашениями, заключаемыми в соответствии с Договором, товарными накладными, актами оказанных услуг (выполненных работ), отказами от подписания актов оказанных услуг (выполненных работ), счетами-фактурами, корректировочными счетами-фактурами, универсальными передаточными документами, корректировочными универсальными передаточными документами, счетами, актами сверки, иными документами бухгалтерского и налогового учета.

- Основные критерии тендерных процедур: прозрачность ценообразования, качество поставляемой продукции, оптимизированная конечная стоимость топлива, складывающаяся из фиксированной торговой надбавки поставщика и тарифов по доставке до флотов ГРП. 

Лоты на тендерной площадке формируются по регионам.
Ориентировочные объемы подвоза дизельного топлива по регионам:
	
        1. Проект Ямал-СПГ (месторождения генерального заказчика Ямал-СПГ, Ямало-Ненецкий АО, Южно-Тамбейское газоконденсатное м/р, 8,5 км-25,3 км от п. Сабетта), ориентировочная годовая потребность 1 487 тонн (1 770 714 литров), ООО «КАТКонефть». Лот неделимый.
2. Проект ГПН-Заполярье (Ямало-Ненецкий АО, Уренгойское, Песцовое, Ен-Яхинское, Западно-Таркосалинское, Ямбургское м/р), ориентировочная годовая потребность 40 тонн (46 977 литров), ООО «КАТКонефть». Лот неделимый.

3. Проект АО «Арктическая газовая компания» (Ямало-Ненецкий АО, Уренгойское м/р, Самбургское м/р, Восточно-Уренгойское м/р, Северо-Есетинское нгкм), ориентировочная годовая потребность 2 500 тонн (2 976 086 литров), ООО «КАТКонефть». Лот неделимый.
 
4. Проект ГПН-ЯТЭК, ГПН-Заполярье (республика Саха Якутия, ГПН-ЯТЭК Средне-Вилюйское, Толонское м/р Тымтайдахского лицензионного участка недр, 60 км от г. Вилючинска, ГПН-Заполярье Верхне-Вилючинский лицензионный участок), ориентировочная годовая потребность 44 тонны (52 454 литров), ООО «КАТКонефть». Лот неделимый.
Тендерные процедуры будут проходить в три этапа на электронно-торговой площадке Группы компаний ООО «Петро Велт Технолоджис». Возможна переторжка.
На окончательном этапе тендерных процедур проведение технического аудита претендентов. 
Претенденту необходимо предоставить коммерческие предложения по формам, имеющимся в лоте:
1 вкладка файла: а) Прайсовая формула ценообразования по состоянию на 24.09.2025 года (от мелкооптовой отпускной цены сбытовых структур ВИНК)
Топливо дизельное класс 5, вид 4 (ДТ-А-К5) по прайсу сбытовой структуры ВИНК;
2 вкладка файла: б) От средневзвешенной цены на СПб МТСБ по состоянию на 24.09.2025 года
ДТ вид 4 (ДТ-А-К5) минус 44 (указать ж.д. ст. отправления) на 24.09.2025
Также необходимо заполнить файл: Сведения по претенденту.
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