Перечень поставляемых (изготавливаемых) товаров:
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Требуемое количество

	1
	Стеллаж металлический 1000х500х1850мм. 
	Стеллаж предназначен для хранения различных документов в помещениях архива. Габаритные размеры: 
Ширина: 1000 мм. 
Глубина: 500 мм. 
Высота: 1850 мм. 
Материал полок: окрашенная сталь. 
Материал стоек: окрашенная сталь.
Покрытие порошковое полимерное. 
Цвет: серый.
Количество полок – 6 (5 – рабочих, 1 – верховая). 
Шаг регулирования высоты полок - 25 мм. 
Максимальная нагрузка на полку – 150 кг. 
Вместимость папок шириной 75 мм – 90 шт. 
Способ сборки: болты.
На каждой рабочей полке предусмотрены ограничители с трех сторон. Возможность монтажа нескольких секций (2-3 секций) стеллажей в ряд.

Комплектация одного стеллажа:
· Стойка MS Strong 185 – 4 шт.
· Полка MS Strong 100х50 – 6 шт.
· Комплект крепежа стойки MS Strong - 4шт. (В комплект входят: 20 уголков, 80 болтов, 80 гаек и 4 пластиковый подпятника).
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